＜ブロック塀の点検調査票＞組積造

点検内容に該当するものに☑を入れてください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 |
| 高さ | 1.2メートルを超えている | 　 |
| 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10未満　※１ | 　 |
| 控壁 | 控壁の間隔が4メートルを超えている | 　 |
| 控壁の長さがその部分の壁の厚さの1.5倍未満である。※２ | 　 |
| 基礎 | 根入れ深さが20センチメートル未満である。 | 　 |
| 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。 | 　 |
| 1ミリ以上のひび割れがある。 | 　 |
| ぐらつき | 手で押すとぐらつく | 　 |
| その他 | 塀が土留め壁を兼ねている | 　 |
| 玉石積み擁壁等の上にない | 　 |

a

例：a=120cm

 必要壁厚＝120/10=12cm

 12cm未満であれば不適合

例：a=10cm

 必要壁厚=10×1.5=15cm

 15cm未満であれば不適合

a

a/10未満

控壁

1.5a未満

※２　控壁の厚さ

※１　壁の厚さ

**一つでも☑が付けば補助対象となります。**